慢性肾脏病管理创新计划

多中心百万人群数据存储运算资源采购需求

## 设备明细配置

说明：可以优于下列参数，但不能低于下列参数。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 配置简述 | 数量 |
| 1 | 队列管理中心服务器节点 | 每节点不低于以下参数： | 6 |
| 形态：2U 2路机架服务器； |
| CPU：2\*Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz处理器或同等性能以上； |
| 内存：32GB DDR4 DDR4 2933MHz RDIMM； |
| 硬盘：2\*600GB 企业级2.5寸SAS盘； |
| 网卡：2个10GE接口与2个GE接口；（包含光模块） |
| 阵列卡：RAID 0/1/5/6/2GB 闪存 12Gb 适配器； |
| 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 |
| 2 | 统计服务器节点 | 每节点不低于以下参数： | 1 |
| 形态：2U 2路机架服务器； |
| CPU：1\*Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz处理器或同等性能以上； 内存：32GB DDR4 DDR4 2933MHz RDIMM； |
| 硬盘：2\*600GB 企业级2.5寸SAS盘； |
| 阵列卡：RAID0/1/5/6 2GB 闪存 12Gb 适配器； |
| 网卡：2个10GE接口与2个1GE接口；（包含光模块） |
| 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 |
| 3 | 数据处理中心服务器节点 | 每节点不低于以下参数： | 3 |
| 形态：2U 2路机架服务器； |
| CPU：2\*Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz处理器或同等性能以上； 内存：10\*32GB DDR4 2933MHz RDIMM，采用五通道配置； |
| 硬盘：1\*3.84TB 企业级2.5英寸SSD硬盘, 2\*2.4TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘，10\*2.4TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘，4\*2.4TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘；  硬盘：2\*600GB 企业级 10K SAS 2.5英寸热插拔硬盘； |
| 阵列卡：RAID 0/1/5/6/ 2GB 闪存 12Gb 适配器； |
| 网卡：2个10GE接口与2个1GE接口； （包含光模块） |
| 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 |
|  |
|  |
| 4 | GPU | 戴尔(DELL)英伟达Tesla GPU计算图形显卡AI计算卡专业设计渲染剪辑深度学习卡 Tesla V100 16G版 | 3 |